|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia | Špecifikácia v EN | Hodnota |
| Detekčná metóda | Detection Method | Projektovaná kapacitná technológia Multitouch |
| Uhlopriečka v palcoch | Diagonal Inches | 55" |
| Sklo s pomerom strán | Aspect Ratio Glass | 16:9 |
| Sklo substrátu | Substrate Glass | Extra číre tvrdené sklo s povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov |
| Hrúbka skla | Glass Thickness | 3,3 mm |
| Farba rámu | Bezel Color | Čierna matná |
| Rozhranie OS | Interface OS | HID |
| Multitouch Single Unit | Multitouch Single Unit | Windows, Linux, Android, Chrome OS, generické prehrávače médií a iné |
| Režim Multitouch Videowall | Multitouch Videowall Mode | Windows 10 (odporúčané) |
| OS Single Touch | OS Single Touch | Mac OS X Yosemite (podpora viacerých dotykov cez TUIO Bridge for Applications) |
| Dátová konektivita | Data Connectivity | USB 2.0 |
| Rám LCD | LCD Bezel | 6 mm - rovnaké na všetkých stranách - hore, dole, vľavo, vpravo |
| Hmotnosť LCD | LCD Weight | 40,5 kg |
| Rozmery LCD | LCD Dimensions | 1223 × 694 mm |
| Rozpoznávanie objektov | Object Recognition | ÁNO - Kompatibilné so 6 TAGMI |
| Reproduktory | Speakers | 2 × 10 wattov |
| Špecifikácia displeja | Špecifikácia displeja v EN | Hondota |
| Typ panelu | Panel Type | LED IPS/EDGE |
| Čas odozvy | Touch Response Time | 5 milisekúnd |
| Pomer strán | Aspect Ratio | 16:9 |
| Kontrastný pomer | Contrast Ratio | 1400:1 |
| Pozorovací uhol | Viewing Angle | 178o / 178o |
| Rozlíšenie displeja | Display Resolution | 1920 × 1080 |
| Daisy Chain | Daisy Chain | 6 TILE pre každý jednotlivý vstup Display Port |
| Jas | Brightness | 500 cd/m2 |
| Životnosti | Panel Lifetime Color | Aprox. 60000 Hours |
| Hĺbka | Depth | 1.07 Billion Color |
| Poloha panela | Panel Position | Na šírku / na výšku / stól Landscape / Portrait / Table |
| Držiak VESA | VESA Mount | 600×400 |
| Spotreba energie | Power Consumption | 190 W |
| Energia | Power | 100 - 240 V AC |