#### ZŠ Englišova – SDK příčka – položkový rozpočet

Čelní příčka s dveřmi 5,8m2

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | Zárubeň ocelová 900 mm | |  | 1 | ks |
|  | Výztužný profil UA 75x40x4000 | |  | 2 | ks |
|  | SDK deska RB 12,5mm | |  | 8 | ks |
|  | Ak. Páska na profil 100 (30m) | |  | 1 | ks |
|  | Profil UW 100/40/0,6 - 4m | |  | 6 | ks |
|  | Profil CW 100/50/0,6 - 3,5m | |  | 6 | ks |
|  | Rychlošroub TN25 | |  | 2 | bal |
|  | Spárovací tmel 5Kg | |  | 1 | ks |
|  | Finální tmel 15kg | |  | 1 | ks |
|  | Samolepící tkaninová bandáž 45DKM | |  | 1 | ks |
|  | Natloukací hmoždinky 6x35 | |  | 1 | bal |
|  | Vata 80mm šíře 625mm | |  | 1 | bal |
|  | šrouby do plechu DK Mont TEX 3,5\*9,5 | |  | 1 | bal |
|  | Větrací Kruhová plastová mřížka Ø 150mm bílá | |  | 2 | ks |
|  | Ventilační potrubí Ø 150mm | |  | 0,5 | m |
|  | Dveře interiérové PLNÉ šířka 900 mm bílé | |  | 1 | Ks |
|  | Kování interiérové | |  | 1 | ks |
|  | Vložka zámku pro FAB | |  | 1 | ks |
|  | Penetrační nátěr | |  | 12 | m2 |
|  | Výmalba barva bíla dvě vrstvy | |  | 12 | m2 |

Pozn.

Konstrukce příčky CW100, jednoduché opláštění, ocelové zárubně, dveře plné bílé, bez vymalování pouze s vytmelením spár a šroubů. Tl. Desky 12,5mm, výplň příček minerální vata tl. 80mm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **cena bez DPH** | **cena s DPH 21%** |
| Materiál |  |  |
| Montážní práce |  |  |
| Doprava |  |  |
| **Celkem** |  |  |