|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia | Špecifikácia v EN | Hodnota |
| Rozlíšenie | Resolution | 3840 x 2160 |
| Veľkosť obrazovky | Screen size | 55” |
| Zobrazovacia plocha | Panel technique | IPS,M+(RGBW) |
| Pomer strán | Aspect Ratio | 16:9 |
| Jas | Brightness | 500 cd/m2 |
| Farba | Colour | 16,7M |
| Pozorovací uhol | Viewing Angle | 178o / 178o |
| Kontrastný pomer | Contrast Ratio | 1200:1 |
| AV Vstup Video | AV Input Video | HDMI, VGA |
| Spotreba energie | Power Consumption | 200 W |
| Vstupné napätie | Input Voltage | AC180-264V(50Hz-60Hz) |
| Veľkosť jednotky | Unit size | 1249,5 x 720,40 x 85 mm |
| Držiak VESA | VESA Mount | 400 x 400 |
| Čista hmotnosť | Net Weight | 32 Kg |
| Prevádzková teplota | Operating Temperature | 0 °C až 50 °C |
| Prevádzková vlhkosť | Operating Humidity | 10% až 85% |
| Hrúbka rámu | frame thickness | 18 mm |
| Prevádzkovy režim | Operating mode | 24/7 |